3D-Drucken im Bytespeicher

Im Gegensatz zu anderen Geräten im Bytespeicher unterliegt der 3D Drucker einer (leichten) Nutzungsbeschränkung. Bedient werden darf er nur von Personen die a) eingewiesen und b1) Mitglied sind oder b2) unter Anleitung eines Mitglieds handeln.

Wir bitten um eine kleine Spende für jeden Druck, um die Beschaffung der Verbrauchsmaterialien sicherzustellen.

Auch im Makerspace gibt es FDM-3D-Drucker, diese sind auf der Seite 3d-drucker erklärt. Wir haben auch einen SLA-/Resin-Drucker im Makerspace, dieser ist auf der Seite Mit Resin drucken im Makerspace erklärt.

Allgemeine Informationen zum 3D-Druck

Die grundlegenden Schritte beim 3D-Druck:

Modell finden (z.B. auf https://thingiverse.com oder https://printables.com) oder selbst erstellen (z.B. mit https://freecad.org oder https://onshape.com, für manche Modelle ist auch https://www.blender.org gut geeignet)

STL-/3MF-Datei exportieren oder herunterladen

Passendes Filament wählen und in den Drucker einfädeln & einziehen (je Drucker unterschiedlich)

Mit einem Slicer aus der STL-/3MF-Datei eine GCode-Datei speziell für zu nutzenden Drucker & Filament erstellen

GCode-Datei auf den Drucker laden (je nach Drucker unterschiedlich, siehe unten)

Druckvorgang starten und beaufsichtigen, ggf. bei Fehlern stoppen & Einstellungen anpassen

Empfohlene Slicer:

OrcaSlicer (https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer)

Prusa Slicer (https://www.prusa3d.com/de/page/prusaslicer_424/)

Ultimaker Cura (https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/)

Je nach Drucker sind unterschiedliche Slicer und Einstellungen zu empfehlen. Das Ziel ist, zumindest in OrcaSlicer für alle Drucker gut funktionierende Profile zu haben.

Bytespeicher: Anycubic (Duet3D)

Aktueller Stand (Mai 2024):

✅ Funktioniert ausgezeichnet

Druckbarer Bereich: X=220mm, Y=220mm, Z=160mm

Direct-Drive-Extruder → Auch für TPU gut geeignet!

PEI-Druckbettauflage → Für PETG nur bedingt geeignet: gut mit Haarspray einsprühen & danach komplett abkühlen lassen vor dem Lösen

Hat mit einem Anycubic selbst nicht mehr viel zu tun - Upgrades sind unter anderem ein neues Mainboard (Duet 3 6HC), ein neuer Direct-Drive-Extruder (Orbiter V2) und eine BLTouch-Bed-Probe.

TODO: GCode-Tuning in Klipper ausprobieren

Einstellungen für OrcaSlicer: TODO

Einstellungen für Cura Slicer: TODO

GCode-Upload & Druckersteuerung:

Aus Bytespeicher-NAT per http://anycubic-duet3d.home.arpa/ erreichbar.

Oben rechts GCode-Datei hochladen

Bytespeicher: Plexi-Prusa

Aktueller Stand (März 2024):

✅ Funktioniert ausgezeichnet

Druckbarer Bereich: 200mm x 180mm x ???mm (TODO)

Z-Anschlag ausschließlich mit Näherungssensor → NUR HOMEN MIT DRUCKBETTAUFLAGE!!!

PEI-Druckbettauflage → Für PETG nur bedingt geeignet: gut mit Haarspray einsprühen & danach komplett abkühlen lassen vor dem Lösen

TODO: GCode-Tuning in Klipper ausprobieren

Einstellungen für OrcaSlicer: TODO

Einstellungen für Cura Slicer: TODO

GCode-Upload & Druckersteuerung:

Aus Bytespeicher-NAT auf http://3d-printserver.home.arpa/ erreichbar.

Im Menü oben rechts Drucker auswählen (Plexi-Prusa)

Unter „Jobs“ G-Code hochladen & Druck starten

Bytespeicher: Gafubot B

Aktuell ein gebrochenes Teil, Ersatz wurde schon gedruckt. Braucht eine Anleitung und Liebe.

Aktueller Stand (März 2024):

Funktion unklar

Druckbarer Bereich: ???mm x ???mm x ???mm (TODO)

Dual-Extruder → kann 2-farbig oder mit speziellem Stützmaterial drucken

TODO: Druckbettauflage?

TODO: GCode-Tuning in Klipper ausprobieren

Einstellungen für OrcaSlicer: TODO

Einstellungen für Cura Slicer: TODO

GCode-Upload & Druckersteuerung:

Aus Bytespeicher-NAT auf http://3d-printserver.home.arpa/ erreichbar.

Im Menü oben rechts Drucker auswählen (Gafubot)

Unter „Jobs“ G-Code hochladen & Druck starten

Bytespeicher: CTC Bizer

Alt, nicht sehr gut, aber funktioniert und hat theoretisch Dual Extruder. Braucht eine Anleitung und Liebe. Update Mai 2024: Das Netzteil ist defekt (schlimme Geräusche und kein konstanter Spannungsausgang mehr)

Der CTC Bizer ist gut zum Mitnehmen & Vorzeigen geeignet, und hat darum auch eine Standard-Marlin-Firmware die von SD-Karte drucken kann.