Funksteckdosen

Im Raum „Hackspace“ haben wir mehrere Funksteckdosen, die über eine kleine weiße Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden können.

Die Fernbedienung benötig eine Batterie Typ „A23S 12V“.

Die Fernbedienung ist (normalerweise) wie folgt belegt:

A+D Steckdosenleisten am Tisch und Beamter
B Lichterketten

Manchmal kommt es vor, dass sich die „Konfiguration“ der Fernbedienung verstellt. Auf der Vorderseite unten gibt es einen kleinen Deckel zum abschieben, die Schieber müssen wie folgt liegen:

1 Oben
2 Unten
3 Oben
4 Oben
5 Oben