Port-Belegung

Port 1 - 16 - dn42 vlan 42

Port 17 - 32 - Bytespeicher.org vlan 33

Port 33 - 41 - Freifunk-Mesh vlan 16

Port 42 - 47 - Freifunk-Client vlan 34

Bytespeicher.nat VLAN 31

Port	Belegung	Verantwortlicher
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	-
17	Uplink BytespeicherGW Trunk Vlan 33,t34
18	ByteWerkstatt WAN Uplink
19	RaspberryPi (ctha-rlatha)	mkzero
20
21
22	Drucker
23	Uplink Switch Konferenzraum
24
25	Werkstatt Desktop
26
27	OctoPi
28
29	willowfield
30
31
32	dn42-Router
33	Schornstein 1
34	Schornstein 2
35	ByteKüche
36
37
38
39
40
41
42	ByteWerkstatt ( Mesh) LAN 4
43	NAS0
44
45
46
47	ByteWerkstatt ( Client) LAN 1
48	Management ( 192.168.1.1)