Netzwerk im Bytespeicher

Aktuell soll nach einer größeren Sachspende das Grundnetzwerk nach und nach auf Hardware von Ubiquiti/Unifi umgestellt werden.

Es gibt folgende Netzwerke:

Bytespeicher NAT: 192.168.126.0/24 (VLAN X)
Für allgemeinen Internetzugriff. Vollständig hinter einer Firewall und von außen nicht erreichbar. Die Geräte können sich jedoch untereinander erreichen.

Bytespeicher ORG: TODO.126.0/24 (VLAN X)
Für Server und andere Geräte, die von außen erreichbar sein sollen. Jedes Gerät hat seine eigene öffentliche IP-Adresse. Aktuell läuft ausgehender Netzwerkverkehr per NAT, eingehender jedoch nicht, das soll aber noch entsprechend konfiguriert werden (TODO).

Freifunk: TODO

Freifunk MESH: TODO

DefaultLAN: 192.168.1.0 (VLAN 1)
Von Unifi erforderliches Netzwerk, über welches die Unifi-Geräte miteinander kommunizieren können.

Unser Internetzugang und öffentliche IP-Adressen werden uns von AlphaCron zur Verfügung gestellt.

IPv6 nutzen wir aktuell nicht, da wir hier von unserem Provider noch keine IP-Adressen zugewiesen bekommen haben.

Topologie

Download .graphml source file: bytespeicher_topology.tar.gz
Download .graphml source file: bytespeicher_topology.zip

Erstellt mit yed

Gateway/Firewall: Dream Machine Pro

Cloud-Zugriff ist aktiviert.

on-boot-script-2.x ist installiert: https://github.com/unifi-utilities/unifios-utilities/tree/main/on-boot-script-2.x

Es gibt ein Boot-Skript für die iptables-Regeln um NAT zu deaktivieren.

Der Bytestatus liegt in /data/bytestatus.

Es gibt ein Boot-Skript das den Bytestatus in eine cron-File schreibt.

Überwachung

Icinga

Unter icinga.unikorn.me ist ein Icinga eingerichtet. Mit User und Passwort bytespeicher gibt es einen Read-Only-Zugriff auf die entsprechenden Hosts vom Bytespeicher.

Die Verwaltung erfolgt über die R/W-Zugänge sowie den SSH-Zugang. Zugänge können bei mkzero erfragt werden.