FAQ

Q: Welcher Port wofür?

A:

WAN-Port:

dient entweder als Uplink, wenn das Mesh-VPN aktiviert ist

oder ist „Meshing via WAN“ eingeschaltet, kann man andere Freifunk-APs in der Nähe per Netzwerkkabel anbinden (bei schlechtem Empfang)

LAN-Ports:

man kann entweder andere Rechner anschließen, die dann Teil des Freifunk-Netzes werden (bekommen per DHCP/Router-Adv. eine Adresse zugeteilt)

oder man schaltet „Meshing via LAN“ ein (analog WAN-Port)

Q: Woran erkenne ich die Ports?

A: Bei TP-Link (u.a. WR841, Archer-Reihe) ist der WAN-Port oft mit „WAN“ oder „Internet“ beschriftet; die LAN-Ports sind oft gelb, durchnumieriert und oft mit „Ethernet“ beschriftet

A: Bei TP-Link CPE gibt es LAN0 (POE-Eingang) und LAN1 : Was ist was?