FAQ

Ports

Q: Welcher Port wofür?

A:

WAN-Port:

dient entweder als Uplink, wenn das Mesh-VPN aktiviert ist

oder ist „Meshing via WAN“ eingeschaltet, kann man andere Freifunk-APs in der Nähe per Netzwerkkabel anbinden (bei schlechtem Empfang)

LAN-Ports:

man kann entweder andere Rechner anschließen, die dann Teil des Freifunk-Netzes werden (bekommen per DHCP/Router-Adv. eine Adresse zugeteilt)

oder man schaltet „Meshing via LAN“ ein (analog WAN-Port)

Q: Woran erkenne ich die Ports?

A: Bei TP-Link (u.a. WR841, Archer-Reihe) ist der WAN-Port oft mit „WAN“ oder „Internet“ beschriftet; die LAN-Ports sind oft gelb, durchnumieriert und oft mit „Ethernet“ beschriftet

A: Bei TP-Link CPE gibt es LAN0 (POE-Eingang) und LAN1 : Was ist was?

Q: Mein AP hat mehrere LAN-Ports. (Wie) kann ich einen Teil davon für Clients und den Rest für Meshing benutzen?

A: : siehe Technik-Liste: Artikel 1, Artikel 2

Prozesse

Prozesse, die auf den APs laufen (können) und für die Funktion relevant sind:

Q: Wer ist alfred?

A: Daten verbreiten, z.B. für den Meshviewer, aber auch für allgemeine Informationen verwendbar; siehe auch https://www.open-mesh.org/projects/alfred/wiki/Alfred_architecture — ohne taucht der Knoten in der Karte nicht auf

Q: Was ist fastd?

A: Zuständig für das Mesh-VPN (über den Uplink ins Internet)

Q: Was ist respondd?

A: Gluon-Service, um Daten vom Knoten abzufragen; siehe https://github.com/freifunk-gluon/packages/tree/master/net/respondd — ohne sind die Daten, die unter anderem der IRC-Bot towelie zum Knoten anzeigt, deutlich spärlicher

Sonstiges

Q: Welche VLANs gibt es und wofür dienen sie?

A: Das hängt stark vom AP-Modell ab, daher sollte man generell in /etc/config/network bzw. „uci show network“ nachgucken und ausprobieren. Stand 1.3.1.1-ffil: WR841 haben keine VLANs, CPE201 verwenden bei entsprechenden Einstellungen eth0.1 für mesh_lan und eth0.2 für WAN. : Sind die extern verwendbar?