FAQ

Ports

Q: Welcher Port wofür?

A:

WAN-Port:

dient entweder als Uplink, wenn das Mesh-VPN aktiviert ist

oder ist „Meshing via WAN“ eingeschaltet, kann man andere Freifunk-APs in der Nähe per Netzwerkkabel anbinden (bei schlechtem Empfang)

LAN-Ports:

man kann entweder andere Rechner anschließen, die dann Teil des Freifunk-Netzes werden (bekommen per DHCP/Router-Adv. eine Adresse zugeteilt)

oder man schaltet „Meshing via LAN“ ein (analog WAN-Port)

Q: Woran erkenne ich die Ports?

A: Bei TP-Link (u.a. WR841, Archer-Reihe) ist der WAN-Port oft mit „WAN“ oder „Internet“ beschriftet; die LAN-Ports sind oft gelb, durchnumieriert und mit „Ethernet“ beschriftet

A: Bei TP-Link CPE gibt es LAN0 (POE-Eingang) und LAN1 : Was ist was?

Q: Mein AP hat mehrere LAN-Ports. (Wie) kann ich einen Teil davon für Clients und den Rest für Meshing benutzen?

A: : siehe Technik-Liste: Artikel 1, Artikel 2

Setup

Die APs haben einen Setup-Modus, den man aktivieren kann, indem man den Reset-Button einige Sekunden gedrückt hält. Allerdings gibt es auch andere Möglichkeiten, um Einstellungen vorzunehmen, wenn man den Remote-Zugang konfiguriert hat. (Generell sollte man nach „uci set“ ans „uci commit“ denken; der Übersichtlichkeit halber ist es nicht immer wiedergegeben.)

Q: Mein AP ist schwer erreichbar verbaut. Wie kann ich den Setup-Modus alternativ aktivieren? (Achtung: Man benötigt trotzdem eine Verbindung zur LAN-Schnittstelle, um den AP danach zu erreichen)

A: Einloggen und folgende Befehle benutzen:

uci set 'gluon-setup-mode.@setup_mode[0].enabled=1'
uci commit
reboot

Q: Wie kann ich nachträglich im Betrieb das Mesh-VPN umschalten?

A: Ausschalten:

/etc/init.d/fastd stop
uci set fastd.mesh_vpn.enabled=0

A: Einschalten:

uci set fastd.mesh_vpn.enabled=1
/etc/init.d/fastd start

Q: Wie kann ich nachträglich die Sendeleistung ändern?

A: Der Wertebereich geht von 0 bis 20, danach Neustart:

uci set wireless.radio0.txpower=20

Q: Wie kann ich die Koordinaten im Mesh-Viewer anzeigen lassen oder ändern?

A: Anzeige aus-/einschalten (=0/=1) mit:

uci set 'gluon-node-info.@location[0].share_location=1'

A: Koordinaten ändern mit:

uci set 'gluon-node-info.@location[0].latitude=50.00000'
uci set 'gluon-node-info.@location[0].longitude=10.00000'

: nochmal testen bzw. aufhübschen:

Meshing auf LAN/WAN (BATMAN):
uci set network.mesh_lan.auto=0/1
- wenn aktiv, zusaetzlich:
uci del_list network.client_lan.ifname=eth0.1
uci set network.mesh_wan.auto=0/1
# Name ändern
uci set 'system.@system[0].hostname=myhostname'
# Key hinzufügen
echo "ssh-rsa AAAA…= Kommentar" >> /etc/dropbear/authorized_keys
chmod u=rw,go= /etc/dropbear/authorized_keys

Sonstige Einstellungen

: aufhübschen

# Timings für entsprechende Entfernung in Metern optimieren
uci set 'wireless.radio0.distance=1000'

* : Welche Einstellungen sind upgrade-stabil? (luci flash_keep?)

Prozesse

Prozesse, die auf den APs laufen (können) und für die Funktion relevant sind:

Q: Wer ist alfred?

A: Service, um Daten zu verbreiten, z.B. für den Meshviewer, aber auch für allgemeine Informationen verwendbar; siehe auch https://www.open-mesh.org/projects/alfred/wiki/Alfred_architecture — ohne taucht der Knoten in der Karte nicht auf

Q: Was ist fastd?

A: Zuständig für das Mesh-VPN (über den Uplink ins Internet)

Q: Was ist respondd?

A: Gluon-Service, um Daten vom Knoten abzufragen; siehe https://github.com/freifunk-gluon/packages/tree/master/net/respondd — ohne sind die Daten, die unter anderem der IRC-Bot towelie zum Knoten anzeigt, deutlich spärlicher

Sonstiges

Q: Welche VLANs gibt es und wofür dienen sie?

A: Das hängt stark vom AP-Modell ab, daher sollte man generell in /etc/config/network bzw. „uci show network“ nachgucken und ausprobieren. Stand 1.3.1.1-ffil: WR841 haben keine VLANs, CPE201 verwenden bei entsprechenden Einstellungen eth0.1 für mesh_lan und eth0.2 für WAN. : Sind die extern verwendbar?