Firmware

Freifunk Erfurt setzt auf eine Gluon-basierte Firmware

Download

http://firmware.erfurt.freifunk.net

Versionen

Stable

Die stable-Version unserer Firmware wird eine längere Zeit vor der Veröffentlichung uns getestet. Sie bietet für viele Geräte Unterstützung, steht aber u.U. für topakteuelle Hardware nicht zur Verfügung. Solange es eine Version für Eure Hardware gibt ist dies die beste Wahl.

Beta

Die beta-Version entspricht weitgehend der stable-Version, bietet aber Unterstützung für deutlich mehr Hardware. Auf dieser Hardware ist sie nicht ausführlich getestet oder läuft nicht immer stabil.

Eperimental

Unsere experimental-Version basiert auf einer neueren Veröffentlichung der Gluon-Firmware als die stable- und beta-Versionen. Meist wird noch mehr Hardware unterstützt. Wenn keine andere Version für Eure Hardware zur Verfügung steht könnt ihr die experimental-Version verwenden. Unter Umständen kommt es bei dieser Version zu Instabilitäten im laufenden Betrieb oder beim Flashen der Firmware.

Nightly

Die Entwicklung der Gluon-basierten Firmware schreitet innerhalb der Freifunk-Community kontinuierlich voran. Das gilt für Fehlerbehebung und neue Features genauso wie für neue Hardware. Die Firmwareversion wird automatisch aus dem aktuellen Gluon-GIT-Repository gebaut und aktualisiert, sobald dort über den Tag Änderungen vorliegen. Es werden dabei Versionen für alle Plattformen gebaut. Es wird aber u.U. für Hardware gebaut, deren Version noch als „defekt“ markiert sind!

EIN WICHTIGER HINWEIS (DISCLAIMER):

NIGHTLY BUILDS SIND IMMER DER AKTUELLE ENTWICKLUNGSSTAND VON GLUON UND KÖNNEN FEHLER BEINHALTEN. DIESE FEHLER KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS HARDWARE IRREVERSIBEL ZERSTÖRT WIRD!

Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr!

nightly-builds sind also auf keinen Fall dafür da, diese „produktiv“ zu nutzen und eine Aktivierung des Autoupdaters wird NICHT empfohlen. Der Autoupdater ist nach dem ersten flashen deaktiviert. Trotz deaktiviertem Autoupdater kann man natürlich mittels „autoupdater -f“ per SSH nach einer neuen Nightly-Build-Version suchen. Für neue Nutzer mit Hardware, die von den bisherigen Versionen stable, beta oder experimental nicht unterstützt werden ist nightly NICHT als Alternative empfohlen!

Signatur

Unsere Firmware ist signiert. Damit soll sichergestellt werden, dass die Firmware beim Autoupdate wirklich von uns erstellt und freigegeben wurde. Zur Sicherheit wird die Firmware daher auch von mehreren Personen signiert und mindestens die Hälfte der Schlüssel müssen stimmen.

Verantwortlicher	öffentlicher Schlüssel
mape2k	bd7ba472ad1b230c4585d6da44655d113086b95d71094a40f275d3cb894347fb
bt909	65d4dc3a376d8514b74bba56fd77b72ed1a2fce3741053afcc3cfae306b67344
suicider	6f54655d8f54c39c9ddf78432e1c45007cc81fd788137be38fb7f06ef2cc78d4
hipposen	d08c1cc38b201eda352cbc54127e39afacd34507bb5a56190128e2f7f03d9599

Automatisch generierte nightly-builds werden automatisch mit einem Key signiert, damit die Autoupdater-Funktion realisiert werden kann. Der Private-Key liegt dafür auf dem Buildserver im Verzeichnis des Benutzers, der die Images baut.

öffentlicher Schlüssel
25caf7c8dc5fea30a212fc678c134f405aa52522b0e46b08f479bb3222b7a646

Wissenswertes

FAQ zur Firmware

Ressourcen

Firmwarekonfiguration

Unser Firmware basiert auf dem Gluon-Framework, welches von der Freifunk-Community entwickelt wird. Um eine Firmware zu bauen benötigt man neben Gluon die Community-spezifische Konfiguration.

Konfiguration der Firmware für Freifunk Erfurt

Unsere Konfiguration stellen wir auf github allen Interessenten zur Verfügung, so dass jeder selbst in der Lage ist, die Firmware selbst zu bauen und auch ggf. an eigene Bedürfnisse anzupassen.

Innerhalb des GIT-Repositories pflegen wir Branches und Tags, die wie folgt aufgebaut sind

Branches

master-Branch: letzter Stand der Konfiguration

nightly-Branch: Konfiguration für den nightly-Build (normalerweise identisch mit master-Branch)

andere Branches: Branchname entspricht der korrespondierenden Gluon-Version

Tags

Tag entspricht der Versionsnummer der Freifunk Erfurt-Firmware