Test von Gluon-basierter Firmware

Um Erfahrungen mit Gluon sammeln zu können, wurde ein Testsystem aufgesetzt.

Links

Site-Config: https://github.com/mape2k/site-ffef

Firmware: http://updates-ffef.28einhalb.de/stable

Karte: http://map-ffef.28einhalb.de/

FAQ zur Gluon-Firmware

Selber testen

Passende Firmware von http://updates-ffef.28einhalb.de/stable/factory laden

über das Router-Interface die Firmware flashen, nach dem Neustart befindet sich der Router im ConfigMode

Weboberfläche via http://192.168.1.1 aufrufen

Routername vergeben

bei Bedarf ssh-Zugang im Expert Mode aktivieren

Erzeugten VPN-Key an bytespeicher@pennewiss.de mailen

Netzwerk

IP-Adressen

Der DHCP-Server auf dem VPN-Server vergibt automatisch IP-Adressen aus dem Bereich

10.99.128.0/22

Hinweis: Der VPN-Server ist mit dem OLSR-basierten Netz verbunden und announced sein Netz via OLSR. Damit besteht über den VPN-Server eine Verbindung zum eigentlichen Freifunk-Netz.

Auf der lokalen LAN Schnittstelle ist kein DHCP aktiv. Der Router ist hier unter 10.99.0.1 erreichbar.

Internetzugang

Das Freifunk-Testbed routet über das OLSR-basierte Netz ins Internet.

Dienste

VPN

Gluon-Firmware versucht sich mit anderen Freifunk-Knoten zu verbinden. Zur Verbindung von weiter auseinanderliegenden Knoten bedarf es einer VPN-Verbindung über einen/mehrere VPNs. Zeitgleich stellt der VPN-Server die Dienste DNS/DHCP bereit, die zwingend benötigt werden.

vpn2-ffef.28einhalb.de, Port 1234

: fastd-Config

DHCP/DNS

: dnsmasq-Config

OLSR

: olsrd-Config

Status

Funktioniert

VPN-Zugang

DHCP/DNS-Server

Karte

Routing zwischen Meshkit/Gluon

Internetzugang über OLSR-Netz

Autoupdater

ToDo

Kartensoftware ist auf älterem Stand, da Inhalt vom aktuellen Git-Repository Probleme im Chrome/Opera hat

Funktionierende Installationsanleitung fehlt

Stand: https://github.com/ffnord/ffmap-d3/commit/a5eb6d31833d71e27df365c958b760335a13dfe2