vpn1.erfurt.freifunk.net

Dies ist ein VPN-Server.

HINWEISE

DNS-Name noch nicht angepasst: Für IPv6 funktioniert SSH-Login also nicht über DNS-Namen!

Port 1234 für fastd und 10000 für fastd-Backbone zeigen bereits auf die VM

Port 10001 zeigt weiterhin auf die VM gluon-ffef, diese hat noch die Karte und darf im Backbone nicht aus dem VPN entfernt werden

Serverinformationen

Administratoren

mape2k (Inhaber/Bereitsteller)

bt909

hipposen

IP/DNS

vpn1.erfurt.freifunk.net

144.76.76.98

2a01:4f8:191:9461:13::1

Dienste

SSH (Port 1035)

fastd (Port 1234)

Software

Debian 8 (Jessie)

Installation-Optionen: SSH-Server, Standard-Systemutilities

Installation

Installierte Pakete (System)

mc

screen

vim

sudo

Installierte Pakete (Firmware bauen)

make

git

python

bzip2

gcc

g++

libncurses-dev

libssl-dev

libz-dev

gawk

subversion

xz-utils

Tools für Firmware-Signatur

Quellen

ecdsautils

libuecc

Debian-Pakete einbinden

mape2k baut mithilfe des openSUSE Build Service für ecdsautils und libuecc passende Debian-Pakete. Zur Installation muss nur das Repository und der GPG-Key des Repository eingebunden werden.

/etc/apt/sources.list.d/ecdsautils.list

deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/mape2k:/freifunk/Debian_8.0 ./

Repository-GPG-Key einbinden

wget -q http://download.opensuse.org/repositories/home:/mape2k:/freifunk/Debian_8.0/Release.key -O - | apt-key add -

Notwendige Pakete

Jetzt einfach das folgende Paket installieren:

ecdsautils

Firmware-Mirror

Notwendige Pakete

rsync

Konfiguration

/etc/rsyncd.conf

uid = nobody
gid = nogroup
max connections = 25
socket options = SO_KEEPALIVE
[firmware]
path = /data/firmware-mirror/
comment = Firmware-Mirror Freifunk Erfurt
read only = true

Nachbereitung / Start

systemctl enable rsync.service

systemctl start rsync.service