Anet A2

Dieser Drucker gehört lionellvp.

Technische Daten

Positioniergenauigkeit: Z 0,004 mm X & Y 0,012 mm

Druckgenauigkeit: 0,1-0,4 mm

MAX. Druckgeschwindigkeit: 100 mm/s

Größe des Bauraums: 220 * 220 * 220 mm

Druck Farbe: Einfarbig

Extruder-Durchmesser: 0,4 mm (individuelle 0.3mm/0.2mm)

Empfohlene Extrudertemperatur: 210° C (Maximum: 260° C)

Heizungstemperatur Platte: 60-120° C (bei 25° C Umgebung – keine Zugluft)

Optimale Umgebungstemperatur: ≥25 ° C

Betrieb

Der Drucker verfügt über einen Raspberry auf dem ein Repetier-Server installiert ist. Diese erfordert keine Anmeldung. IP-Adresse / Port kommt noch in den nächsten Tagen als Label auf den Geräten. Der Drucker wurde etwas umgebaut um die Stabilität zu verbessern. Ansonsten ist dieser nahe am Original. Fertig erstellte gcode Files, können direkt hoch geladen und gedruckt werden.

Slicer Settings

karthesischer Printer 200x200x220mm

1 Extruder max. 245 Grad

1 Heizbett max. 120 Grad

first Layer 0,3mm

Filament

Im Moment ist 1,75 PLA eingelegt bei einer 0,4mm Düse. Die besten Druckergebnisse habe ich bisher bei 195Grad Extruder und 45-50Grad Heizbett erreicht. Auf dem Heizbett ist eine Kaminglas-Platte aufgebracht.