Elektrische Steuerung der CNC Fräse

Hardwarekomponenten

5 Achs Parallelport Breakoutboard

3,5A Schrittmotortreiber TB6600 (mieses Thermal Design, langsame Optokoppler, aber sehr billig)

Nema24 Schrittmotoren 2*Y-Achse, 1*X-Achse (4.52V, 7.2mH, 1.6Ohm, 2.83A, 4Nm, 200step)

Nema24 Schrittmotor Z-Achse (3Nm, 200step)

24V 15A Schaltnetzteil für die Motoren

1,5KW luftgekühlte HF Spindel mit Frequenzumrichter, Drehzahlsteuerung über Gcode (PWM)

Lüftersteuerung Schaltschrankkühlung

Bedienpanel mit NotAus, Notstop, Schlüsselschalter

Mechanische Endschalter