Wartungsplan

Alle 500 Stunden

Reinigen und Fetten der Kugelspindeln

Wartung dokumentieren

Alle 100 Stunden

Absaugen der verstaubten Luftfilter am Schaltkasten

Wartung dokumentieren

Vor jeder Benutzung

ggf. Kühlmittel auffüllen

Kühlmittel oder Kühlluft oder Staubsauger einschalten.

Fräser einspannen und Werkzeuglänge vermessen

Nach jeder Benutzung

Späne entfernen,

Fräser aufräumen

Maschine Reinigen

ggf. verbrauchtes Kühlmittel ablassen/auffangen

bei Staubsaugerbenutzung den Auffangbehälter ausleeren.

Linearführungen und Gewindespindeln auf anhaftenden Schmutz und Späne kontrollieren und ggf. reinigen.

jegliche Art von Störungen oder Problemen an gafu berichten.

Betriebsbuch

Datum	Betriebsstundenzahl	Ereignis/Wartung/Mangel/Reparatur/Umbau	Benutzer/Nick
01.01.2000	00001	Inbetriebnahme	gafu