Heißklebepistole Steinel Klebepistole Gluematic 3002 Mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks Für Papier, Karton, Pappe, Holz, Leder, Glas, Steine, Metall oder Kunststoff Klebestelle belastbar nach 2min Daten Leistung: Aufheizphase ca. 200 W, Ruhephase ca. 16 W, Arbeitsphase ca. 45 W Netzanschluss: 100 - 240 V Aufheizzeit: 7 Min. Aufschmelztemperatur: 206°C Förderleistung: ca. 16 g/Min. Klebesticks Ø: 11 mm Maße: Länge x Breite x Höhe 185 x 30 x 160 mm Gewicht: 320 g