Oberfräse

Allgemein Hinweise

Insbesondere beim Bearbeiten von Hartholz ist es sehr wichtig, in der richtigen Bearbeitungsrichtung (im Gegenlauf) vorzugehen oder mit kleinen Zustellungen zu arbeiten, da sich in der falschen Richtung der Fräser ins Holz zieht und sowohl die Fräse als auch das Werkzeug durch Blockieren und starkes Rupfen beschädigt werden können.

Den Zustand der Hartmetallwerkzeuge dokumentieren und über defekte Werkzeuge informieren.

Benutzung nur nach Einweisung.

Ferm Oberfräse (mit Zirkelvorrichtung)

Im Makerspace befindet sich eine Zweihand-Oberfräse zur Holzbearbeitung. (leihgabe gafu)

Die Oberfräse ist mit einer selbstgebauten Vorrichtung zum Fräsen von Kreisen oder Kreisbögen ausgestattet. Diese ist bitte dauerhaft am Gerät zu belassen und für andere Arbeite die Oarkside Oberfräse zu verwenden.

Parkside Oberfräse

Oberfräse mit Frästiefen-Schnellauswahl und 6-stufigem Revolveranschlag

Betriebsanleitung: manualslib.de

Zur vielseitigen und präzisen Bearbeitung von Holz, Leichtbaustoffen und Buntmetallen

Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag mit Feinjustierung

Stufenlos einstellbare Drehzahl

Einfacher Werkzeugwechsel durch integrierte Spindelarretierung

Kopierhülse zur präzisen Reproduktion von Schnittformen

Anschluss zur externen Staubabsaugung inklusive Adapter und Reduzierstück

Zirkelspitze für Kreisschneidefunktion

Schnellspannhebel für Frästiefenarretierung

Passend für handelsübliche Fräser mit 6- oder 8-mm-Schaft

Daten

Maße: ca. B 25,5 x H 25,67 x T 12 cm

Gewicht: ca. 2,675 kg

Nennaufnahme: ca. 1.200 Watt

Leerlaufdrehzahl: ca. 11.000–30.000 U/min

Fräskorbhub: ca. 55 mm

Werkzeugaufnahme: ca. 6 und 8 mm

Netzkabel: ca. L 4 m

Zubehör

6-teiliger Fräsersatz für Holz,

2 Spannzangen (6 und 8 mm),

1 Parallelanschlag,

1 Kopierhülse,

1 Zirkelspitze,

1 Adapter zur externen Staubabsaugung inklusive Reduzierstück,

1 Maulschlüssel,

1 Sechskantschlüssel