Elektoden-Lichtbogenschweißgerät

Im Makerspace befindet sich ein Schweißtrafo für E-Schweißen mit umhüllten Stabelektroden.

Dies ist eine Leihgabe von gafu. (eventuell Nachfragen ob das Gerät gerade im Makerspace ist) Mit dabei ist

Drahtbürste

Schlackenhammer

Handschweißschild (einfachste Ausführung)

Stabelektroden für E-Schweißen bitte nachfragen.

Stabelektroden für E-Schweißen müssen trocken gelagert werden, am besten in einem luftdichten Behälter mit Trockenpackungen. Der austretende Dampf aus in der Umhüllung eingelagerter Feuchtigkeit verschlechtert das Schweißergebnis und lässt den Lichtbogen unruhig brennen.

Benutzung nur nach Einweisung.

Sollte jemand ernsthaft schweißen lernen wollen, dann ist sehr zu empfehlen sich einen Automatik-schweißhelm zu kaufen und mitzubringen, weil das den ganzen Krampf mit dem „ich seh nix-Schweißschild“ komplett entschärft. Die Dinger kosten keine 50 Euro mehr und sind die Investition echt wert.