Wie sieht der Logik-Prüfer aus?

Was kann ich damit machen?

Mit einem Logik-Prüfer kann geprüft werden ob an einem Eingang High,Low oder Undefined anliegt.
Die Betriebsspannung für den Stift ist 5V (ca. 70mA).

Wie sieht High aus?

Wie sieht Undefined aus?

Wie sieht Low aus?