Der Kamera-Nistkasten ist ein Projekt, dass wir zum ersten Mal im März 2024 als Workshop für Eltern & Kinder angeboten haben.

In der aktuellen Version benötigt das Kameramodul eine USB-Stromversorgung sowie ein WLAN-Netzwerk.

Teileliste

Nistkasten: https://hast-ne-meise.de/produkt/vogelhaus-bausatz/

WLAN-Mikrocontroller-Modul mit Antenne, Kameraadapter & Kamera: Seeed Xiao ESP32-S3 Sense
(https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/, erhältlich z.B. bei Botland)

Nur die Kamera: OV2640 ohne Infrarot-Filter („Night Vision“) mit 21mm Zuleitung und normaler Linse (kleiner 100°)
(erhältlich z.B. bei https://www.ebay.de/itm/375101741498?var=644163638811 oder https://www.ebay.de/itm/204007264534?var=504517476363)

Nur die Antenne: IPEX/u.fl WLAN-Antenne
(erhältlich z.B. bei https://www.ebay.de/itm/284116703528)

Infrarot-LEDs: TODO

LED-Vorwiderstand: TODO

Einrichtung & Fehlerbehebung mit Tasmota

„Bauen“ oder Herunterladen der Firmware: …

Flashen des WLAN-Mikrocontroller-Moduls: …

Ersteinrichtung/Änderung des WLAN-Netzwerks: …

Ansehen des Live-Bilds: …

Speichern von Bildern: …

Übliche Fehler:

Die Bilder kommen sehr langsam an, die Seite lädt nur selten: schlechte WLAN-Verbindung, vermutlich ist die Antenne nicht richtig eingesteckt oder defekt.

Die Kamera taucht nicht im WLAN auf: Nachsehen, ob es ein WLAN-Netzwerk gibt das mit „tasmota-“ anfängt - wenn ja, siehe oben „Ersteinrichtung/Änderung des WLAN-Netzwerks“; wenn nein kann noch ein erneutes „Flashen des WLAN-Mikrocontroller-Moduls“ versucht werden, ansonsten ist vermutlich das WLAN-Mikrocontroller-Modul defekt.

Das Bild ist unscharf: Die Linse lässt sich mit einer feinen Zange drehen, so kann man den Fokus einstellen. Das ganze ist aber nicht gerade einfach perfekt einzustellen.

Einrichtung ohne WLAN in Reichweite:

TODO: Eigener AP

TODO: Speichern auf SD-Karte