Einleitung

Der Wolf im Schafspelz. Genau so könnte man dem RetroPie im GBC Case bezeichnen, selbst in der kleinsten möglichen Variante lassen sich mit dem A+ oder dem Zero von Raspberry immer noch mehr als genügend der Emulation Station betrieben.

Eckwerte

GBC Game Boy Classic Case

3,5 Zoll Display über Composite Video Signal

8 Tactical Push Buttons (4Front & 4Back)

18650 li ion Akku

Raspberry Pi A+/Zero > Pi3

Emulation Station

RetroPie 3.6

RetroPie Github

Aufbau

Vorbereitung des GBC Case

Entfernen aller nicht benötigten Halterungen und Gehäusestützen

Einstecken der gedruckten Game Cartridge und weg flexen aller nicht benötigten Anteile

Vergrößerung der Display Aussparung

Einkleben und ausarbeiten der Position für den Main Switch

Anpassung der externen Schnittstellenaussparung

Display Vorbereitungen

Ausbau des Display's aus original Gehäuse

anlöten der Pin's an Stromversorgung & Composite Eingang

Entnahme der originalen Verkapselung

Akku und Ladeschaltung

Aussparung der Displayöffnung am Akkudeckel

verkleben des Deckels am Gehäuse

Buttons

Vergrößerung der originalen Buttons auf 12mm vorne

Erweiterung der Buttons von 2 auf 4 vorne

Öffnen der Geräterückwand um 4 weitere Buttondurchführungen

Teile und Kosten

Bauteil	benötigte Menge	Kosten pro Teil	Händler	Link	Notizen
GBC Housing Case	1	15-19	Ebay

Software Distribution

RetroPie 3.6 Raspberry A/Zero

RetroPie 3.6 Raspberry Pi 2&3

Specials

Power Switch

Lade Schaltung

Display 3x1cm für Akkuladezustand und aktive Quellen

2x5V Ausgang 1AH & 2.5AH

Microtaster für Beleuchtung der LED und Abschaltung der Stromquellen

18650 li ion Akku

Beleuchtung & Optik

Beta & Workshop

Etherpad