Einleitung

Der Wolf im Schafspelz. Genau so könnte man dem RetroPie im GBC Case bezeichnen, selbst in der kleinsten möglichen Variante lassen sich mit dem A+ oder dem Zero von Raspberry immer noch mehr als genügend der Emulation Station betrieben.

Eckwerte

GBC Game Boy Classic Case

3,5 Zoll Display über Composite Video Signal

8 Tactical Push Buttons (4Front & 4Back)

18650 li ion Akku

Raspberry Pi A+/Zero > Pi3

Emulation Station

RetroPie 3.6

RetroPie Github

Aufbau

Vorbereitung des GBC Case

Entfernen aller nicht benötigten Halterungen und Gehäusestützen

Einstecken der gedruckten Game Cartridge und weg flexen aller nicht benötigten Anteile

Vergrößerung der Display Aussparung

Einkleben und ausarbeiten der Position für den Main Switch

Anpassung der externen Schnittstellenaussparung

Display Vorbereitungen

Ausbau des Display's aus original Gehäuse

anlöten der Pin's an Stromversorgung & Composite Eingang

Entnahme der originalen Verkapselung

Akku und Ladeschaltung

Aussparung der Displayöffnung am Akkudeckel

verkleben des Deckels am Gehäuse

Buttons

Vergrößerung der originalen Buttons auf 12mm vorne

Erweiterung der Buttons von 2 auf 4 vorne

Öffnen der Geräterückwand um 4 weitere Buttondurchführungen

Teile und Kosten

Bauteil	benötigte Menge	Kosten pro Teil	Händler	Link	Notizen
GBC Housing Case	1	15-19	Ebay
Dual-USB 5V 2.1A	1	5,72	Ebay
16mm LED Power-Push	1	2,56	Ebay
2 Kanal 3W DC 2.5-5V PAM8403	1	3,98	Ebay
DC12V 3.5„ TFT LCD Color 640×480	1	19,25	Ebay / Amazon
40mm Speaker 8 Ohm 2W	1	2,49	Ebay
USB A Female Breakout Board Modul	1	0,99	Ebay
Tc-1212T 12X12X7.3Mm Tact Tactile Push	10	1,25	Ebay
Tactile Push Button Switch Momentary Cap	10	2,75	Ebay
SMD tactile Drucktaster Micro 5x5x4Mm	8	2,75	Ebay
Micro USB Stecker lötbar für Platine	2	2,25	Ebay
Micro USB Buchse	2	4	Ebay
18650 Akku 3,7V 2000-3400mAH	1	9,95	Ebay / Amazon
RasberryPi 3	1	40	Reichelt
Kleinteile, Kabel, Klebstoff, Schrauben	1	15
Gesamtkosten (höchste Preise)	134,19€

Kosten für die Platine sind hierbei nicht enthalten, da sich bisher verwendete Bauteile auf Lochrasterplatinen beziehen.

Software Distribution

RetroPie 3.6 Raspberry A/Zero

RetroPie 3.6 Raspberry Pi 2&3

Specials

Power Switch

Lade Schaltung

Display 3x1cm für Akkuladezustand und aktive Quellen

2x5V Ausgang 1AH & 2.5AH

Microtaster für Beleuchtung der LED und Abschaltung der Stromquellen

Konfiguration Steuerung

Steuerung Controller über Arduino Pro Mini

Art der Steuerung	analog / digital	Steuergruppe	Platine	GPIO	GND	Notizen
Start	digital	1
Select	digital	1
A - Button	digital	1
B - Button	digital	1
X - Button	digital	1
Y - Button	digital	1
SK - links	digital	2
SK - rechts	digital	2
SK - oben	digital	2
SK - unten	digital	2
SB - oben links	digital	3
SB - unten links	digital	3
SB - oben rechts	digital	3
SB - unten rechts	digital	3
analog thumbsticks
ASL - links	analog	4
ASL - rechts	analog	4
ASL - oben	analog	4
ASL - unten	analog	4
ASL - klick	digital	4
ASR - links	analog	5
ASR - rechts	analog	5
ASR - oben	analog	5
ASR - unten	analog	5
ASR - klick	digital	5

Konfiguration Display

HDMI Output Settings SDTV / HDMI

18650 li ion Akku

idealerweise Akku mit Ladeleistung zwischen 2000mAH und 3000mAH

Beleuchtung & Optik

Beta & Workshop

Etherpad