Anleitung Flipperautomat

Anschalten

Sicherstellen, dass das Stromkabel eingesteckt und die Verteilsteckdose hinten eingeschaltet ist.

Beide Monitore einschalten

Flipper am Taster unter dem Tisch anschalten. (Nicht in die Belüftung des Netzteils greifen!)

System booten lassen, ggfs. Warnungen mittels Tastatur (Enter) bestätigen.

Tisch auswählen

Mittels Analogstick rechts des Kontrollers den Spieletyp wählen: „Virtual Pinball“ und mit 'X' bestätigen

Mittels Analogstick rechts den Tisch wählen und mit 'X' bestätigen

* Momentan sind nur wenige der angezeigte Tische spielbar (erkennbar hauptsächlich an vorhandenen Vorschaubildern und/oder Namen ohne Sonderzeichen)

Tisch spielen

Zuerst virtuelle „Münzen“ einwerfen mittels 'Select' auf dem Gamepad

Spiel starten mit 'Start'

Ball einschiessen mit 'X'

Flipperpaddel bedienen mit rechten/linken Schulterbuttons

Tisch beenden mit 'Esc' auf der Tastatur, 'Quit' auswählen und mit 'Enter' bestätigen