Einleitung

Im Dezember 2018 konnte man in diversen Baumärkten dies Wifi Steckdose erwerben. In dieser Steckdose ist ein ESP-Wroom-o2 ( Datenblatt) den es nun galt von seiner Software zu befreien und mit eigener Software zu beschreiben. Dafür bot sichSonoff-Tasmota an.

Beschaltung

OBI-Socket 2

3,3V - Pin 1
GND - Pin 9
TXD - Pin 12
RXD - Pin 11
GPIO0 - Pin 8

GPIO0 zum Flashen auf GND legen, 3,3V anlegen, Flashen, GPIO0 abziehen, neustarten. via Heise.de-Forum

Video