Intercity-VPN

Status

Aktiv

Konfiguration

Teil 1. aktuelle Konfiguration

ASN 65099
- sj.weimarnetz.de 10.207.0.9
- ffef.securegate.eu 10.207.0.10

Teil 2. VPN mit Tinc

# hier wird pro community 1 datei angelegt mit den Meta informationen z.b die Router AS Nummer welche später in der quagga konfig benutzt wird
https://github.com/freifunk/icvpn-meta
# hier wird pro ic-vpn node 1 datei angelegt mit den konfigurationsdaten
https://github.com/freifunk/icvpn
# tools
https://github.com/freifunk/icvpn-scripts
# cron für icvpn-update anlegen hier bei werden 2 git repositories abgerufen und die vpn konfiguration automatisch geupdatet

Teil 3.1 Routing mit quagga

/etc/quagga/daemons:
zebra=yes
bgpd=yes
/etc/quagga/zebra.conf hinzufügen:
route-map RM_SET_SRC permit 10
set src IC-VPN-IP (z.b. 10.207.0.10)
ip protocol bgp route-map RM_SET_SRC
table 23

Teil 3.2 iproute2

/etc/iproute2/rt_tables
23 ffef