Intercity-VPN

Status

Aktiv

Konfiguration

Teil 1. VPN

tinc
Teil 2. Routing
quagga
/etc/quagga/daemons:
zebra=yes
bgpd=yes
in zebra.conf hinzufügen:
route-map RM_SET_SRC permit 10
set src IC-VPN-IP (z.b. 10.207.0.10)
ip protocol bgp route-map RM_SET_SRC