Firmware-Mirrors

Die Firmware für Freifunk Erfurt wird über mehrere Mirrors verteilt. Diese sind alle unter der URL

http://firmware.erfurt.freifunk.net

erreichbar.

Mirror einrichten

Um einen eigenen Mirror zu stellen, dann muss dieser folgende Bedingungen erfüllen:

Webserver mit virtuellem Host „firmware.erfurt.freifunk.net“

Inhalt des VHosts wird regelmäßig per rsync vom Buildserver synchronisiert

Unter Linux/BSD lässt sich die Synchronisation mit folgendem Befehl ausführen

rsync --delete --archive --quiet build.erfurt.freifunk.net::firmware ZIELVERZEICHNIS