vpn1.erfurt.freifunk.net

Dies ist ein VPN-Server.

HINWEISE

DNS-Name noch nicht angepasst: Für IPv6 funktioniert SSH-Login also nicht über DNS-Namen!

Port 1234 für fastd und 10000 für fastd-Backbone zeigen bereits auf die VM

Port 10001 zeigt weiterhin auf die VM gluon-ffef, diese hat noch die Karte und darf im Backbone nicht aus dem VPN entfernt werden

Serverinformationen

Administratoren

mape2k (Inhaber/Bereitsteller)

bt909

hipposen

IP/DNS

vpn1.erfurt.freifunk.net

144.76.76.98

2a01:4f8:191:9461:13::1

Dienste

SSH (Port 1035)

fastd (Port 1234)

Software

Debian 8 (Jessie)

Installation-Optionen: SSH-Server, Standard-Systemutilities

Installation

Installierte Pakete (System)

mc

screen

vim

sudo

Netzwerk

Pakete

bridge-utils

Konfiguration Routing

IPv6-Forwarding generell aktivieren

kann nicht Interface-bezogen aktiviert werden

IPv4-Forwarding wird von fastd Interface-bezogen aktiviert

net.ipv6.conf.all.forwarding = 1

Konfiguration Routingtabellen

gesonderte Routingtabelle für Freifunk-internen Datenverkehr

23 ffef

Konfiguration Bridge (Freifunk-Netz)

# Bridge (Freifunk)
iface brffef inet static
bridge_ports none
address 10.99.1.1
broadcast 10.99.1.255
netmask 255.255.128.0
post-up /sbin/ip route add 10.99.0.0/17 dev $IFACE table ffef
post-up /sbin/ip rule add iif $IFACE table ffef priority 200
post-up /sbin/ip rule add oif $IFACE table ffef priority 201
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/$IFACE/forwarding
pre-down echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/$IFACE/forwarding
pre-down /sbin/ip route del 10.99.0.0/17 dev $IFACE table ffef
pre-down /sbin/ip rule del oif $IFACE table ffef priority 201
pre-down /sbin/ip rule del iif $IFACE table ffef priority 200
iface brffef inet6 static
address fd0a:d928:b30d:94f7:1::1
netmask 64

fastd

Repository

Jessie-Backports verwenden

deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main

Pakete

fastd

apt-get -t jessie-backports install fastd