Berichte der Freifunk-Treffen

26. November 2014

Facts and Figures: über 30 Knoten vorhanden, mehrere VPN-Knoten, neue Outdoor-Hardware vorhanden

Diskussion zur Sicherheit im Freifunk-Netz (siehe auch http://pad.freifunk.net/p/Sicherheit)

Status Gluon Testnetz von mape2k: http://technikkultur-erfurt.de/freifunk:gluontest

Diskussion Gluon: Layer 2 (alles hängt wie an einem Switch), keine Splashpage, Roaming

Diskussion SSID Vorgabe: z.B., „erfurt.freifunk.net“, „Freifunk Erfurt“

Diskussion IP-Schema (Weimarnetz-Vorschlag), IPv6

Diskussion VPN-Exitnode (Störerhaftung, juristische Person, lesenswerter Hintergrund: https://mailman.freifunk-rheinland.net/pipermail/ffrl/2014-May/003114.html)

Status Einrichtungsscript von xenomorph:

prinzipiell fertig

braucht noch Parameter aus Erfurter Meshkit-Config

Testen und Barrier Breaker kompatibel machen

Status Richtfunkstationen Schornstein & Sternwarte

beide noch nicht fertig

Schornstein über den Bytespeicher wird wohl nicht so schnell aufgebaut

Richtfunk auf der Volkssternwarte könnte demnächst aufgebaut werden

20. Januar 2015

Teilnehmer: mape2k, bt909, Daniel, fpf2000, ilmbeat, mkzer0, xenomorph, stephan

Begrüßung

Folien für die Einführung (Stephan)

aktueller Stand: Gluon 12 Knoten, OLSR ca. 28 Knoten

bisheriger Rekord in Erfurt an Knoten

Vororte: Rohnstedt, Andisleben, Mühlhausen

Richtfunkstrecken am Ringelberg existieren

OLSR- / Gluon-Maps werden gezeigt

Tagesordnung wird vorgestellt

Ziele für 2015

Stephan stellt allgemeine Visionen von Freifunk nochmal vor

http://freifunk.net/worum-geht-es/vision/

Hauptpunkte sind Dezentralität des Netzes und Aufklärung von Nutzern

in Erfurt kein Verein, Bytespeicher wird vom Verein für Technikkultur in Erfurt e.V. als Treffpunkt zur Verfügung gestellt

Wofür interessieren sich die Teilnehmer des Treffens?

Stephan: Treffen organisieren, ggf. Kontakte in politische Richtung pflegen, weniger Zeit für die technische Entwicklung, ggf. bei Richtfunkstrecken

bt909: technische Entwicklung (Firmware, Netz, …)

Daniel: baut an Richtfunkstrecke aus Andisleben, hat Kontakte bzgl. Magdeburger Allee für Richtfunkstrecken ggf. auch andere Infrastruktur

ilmbeat: Ausbau am Maximum, Zeit für technische Sachen eher nicht momentan

fpf2000: sieht Potential in Gluon-Firmware, weitere Leute gewinnen für Verbreitung

mape2k/mkzer0: Netzausbau/-planung, VPN, DNS, Infrastrukturdienste, Firmware

xenomorph: Softwareentwicklung für Firmware und andere Dienste, Richtfunkstrecken

„Wo wollen wir am Ende des Jahres stehen?“

mehr Knoten

kontrolliertes Wachstum

Sonstiges:

Richtfunkstrecken sind wichtig für Verbreitung über Stadtteile

über deren technische Realisierung existiert weiterhin Gesprächs-/Klärungsbedarf

fpf2000: evtl. einfach einzurichtende Kisten für potentiell gute Punkte (z.B. Oper, … )

Flyer mit Pro/Kontra (auf jeder Seite etwas)

soll die Angst nehmen, aber auch aufklären

„Fasst man durch große Verbreitung nicht automatisch Sozialisierung ab?“

Freifunk-Github-Account beleben (Stephan)

Webseite

Welche Domain für zukünfige Dienste und in der Außenkommunikation verwenden?

erfurt.freifunk.net als primäre Adresse

freifunk-erfurt.de leitet dann dorthin um und beide zeigen auf das Blog

erfurt.freifunk.net verwaltet ilmbeat

schön wäre es, wenn der DNS per Weboberfläche o.ä. editierbar wäre damit es nicht von einem abhängig ist

derzeit nur ein DNS, ilmbeat schaut mal

Änderungen mit http://freifunk.net/kontakt/issuetracker/

Subdomains nutzen

macht sicher Sinn, besonders zum Verteilen von Images, etc.

für VPN und andere Infrastrukturdienste

mind. eine weitere Mailingliste oder Alias technik@

soll als Kontaktadresse für externe Ansprechpartner (z.B. freifunk.net) gelten

Webseite aufsetzen (Was ist Freifunk, wie mache ich mit, Ansprechpartner, …)

Inhalte müssen noch geklärt weden, an anderen Communities orientieren

Wiki läuft bei Technikkultur-erfurt.de (gehört dem Verein)

Mailingliste läuft bei ilmbeat (35 Abonnenten)

Wordpress auf www.freifunk-erfurt.de läuft, kann gefüllt werden

Termine veröffentlichen

idealerweise Dienstags - wir probieren mal 2. Dienstag im Monat - Techniktreffen

Kennenlerntreffen zum OpenSpace am Monatsende (Absprache im Plenum)

Trennung zwischen Arbeitstreffen und Kennenlerntreffen

DNS-Eintrag für erfurt.freifunk.net auf Stephans Server zeigen lassen (für Webseite, ilmbeat)

Map (z.B. Libremap) oder netmon (oder Gluon-Map)

keine Entscheidung, schauen wir wenn Firmware klar ist

Ziel ist das alle Knoten in einer Karte erscheinen, die zugänglich ist

schönes, simples Theme: http://blog.guetersloh.freifunk.net/

xenomorph will sich in Test-Wordpress mal das aktuelle Theme anschauen

Firmware-Featureliste

IPv4 / IPv6

DNS (dezentral möglich?)

wichtig vor allem für Namen

eigene Topleveldomain (.ffef) für interne Dienste verwenden

Splashpage

umstritten, weil sie evtl. Kommunikation unterbindet (z.B. HTTPs Everywhere)

greift in aktive Kommunikation ein und könnte u.U. als Zensur angesehen werden

technisch sicher eine Variante möglich, die nur Port 80 abfängt

praktisch bisher eher nervig, auch gedacht als Werbefläche für FFEF

wird im Bereich des Bytespeichers aber scheinbar nicht genutzt

Announcement für Dienste im Netz möglich

wenn dann sollte Knotenbetreiber entscheiden, ob er sie will

Suche nach anderer Möglichkeit für Werbemöglichkeit

Flyer

Aufkleber bei Node-Standorten

Splashpage nur bei Übergabe zum Internet

freies Netz innerhalb und Hinweis bei Nutzung externer Dienste

würde auf jeden Fall begrüßt

Meinungsbild

ohne: 3

mit: 0

nur Internet: 4

meinungslos: 1

technisch vielleicht alles realisieren, so dass alle Varianten dann möglich sind

hat aber erstmal keine sehr hohe Priorität

Webinterface

standardmäßig Luci-Interface bei Meshkit vorhanden

kein Webinterface bei Gluon im Betriebsmodus

Oberfläche für Konfiguration

permanente Konfiguration nicht zwingend notwendig

Konfigurationsmodus würde ausreichend

im laufenden Betrieb nur Statistiken / Kontaktmöglichkeiten

Angriffsfläche vermeiden

Statistiken zum Knoten

evtl. Dienste / Informationen zum Netz anzeigen

Autoupdater

Gluon-Vorstellung

Erfahrungen aus dem Testbed

lässt sich einfach bauen

Konfiguration im github = keine Abhängigkeit, weil jeder nachbauen kann

kleiner Vortrag [Link folgt]

OLSR-Vorstellung

kann derzeit nur IPv4

OLSR2 muss beobachtet werden, kann IPv6

wird von Weimarnetz als bessere Lösung propagiert

wird bisher verwendet, weil erste Knoten auf der Basis liefen

aktuell keine Buildumgebung (aka Meshkit) selbst aufgesetzt

Festlegung auf welcher Basis das Freifunknetz in Zukunft laufen soll

damit ist nicht „Meshkit vs. Gluon“ gemeint

siehe https://github.com/freifunk/firmware-leipzig/issues/28

eher OLSR und/oder batman-adv

für Meshkit hat bisher niemand was gebaut und Erfahrungen gesammelt

Grundtenor/Entscheidung:

eher Gluon-basierte Firmware

gegen batman-adv spricht erstmal nichts, mit OLSR2 hat niemand wirklich Erfahrung und aktueller Stand dazu unbekannt

vor dem Start Infrastruktur schaffen, die nicht von Einzelpersonen abhängt

Wissensaustausch in Workshops/Hands-on bei der Einrichtung

Sonstiges

vertagt:

Netzwerkstruktur und Sicherheit

Technische Gegebenheiten (kann alternativ auch auf einem Techniktreffen erörtert werden)

Überlegungen bzgl. Backbone

IP-Vergabe/-Verteilung

Netzwerk-Reinlichkeit/-Sicherheit/Was-nicht-zu-tuen-ist

Routen aus Netzen, die nicht per OLSRd verteilt werden sollten

Generelle Netzwerk Best-Practices

(Kurz-)Informationen Blitzschutz (benötigt)

To do:

Nachbarschaftsflyer

Github Freifunk Gruppe