Berichte der Freifunk-Treffen

26. November

Facts and Figures: über 30 Knoten vorhanden, mehrere VPN-Knoten, neue Outdoor-Hardware vorhanden

Diskussion zur Sicherheit im Freifunk-Netz (siehe auch http://pad.freifunk.net/p/Sicherheit)

Status Gluon Testnetz von mape2k: http://technikkultur-erfurt.de/freifunk:gluontest

Diskussion Gluon: Layer 2 (alles hängt wie an einem Switch), keine Splashpage, Roaming

Diskussion SSID Vorgabe: z.B., „erfurt.freifunk.net“, „Freifunk Erfurt“

Diskussion IP-Schema (Weimarnetz-Vorschlag), IPv6

Diskussion VPN-Exitnode (Störerhaftung, juristische Person, lesenswerter Hintergrund: https://mailman.freifunk-rheinland.net/pipermail/ffrl/2014-May/003114.html)

Status Einrichtungsscript von xenomorph:

prinzipiell fertig

braucht noch Parameter aus Erfurter Meshkit-Config

Testen und Barrier Breaker kompatibel machen

Status Richtfunkstationen Schornstein & Sternwarte

beide noch nicht fertig

Schornstein über den Bytespeicher wird wohl nicht so schnell aufgebaut

Richtfunk auf der Volkssternwarte könnte demnächst aufgebaut werden