Schwingschleifer Einhell SS-LE150 Der Schwingschleifer ist zum Schleifen von Holz, Metall, Kunststoff und ähnlichen Werkstoffen unter Verwendung des entsprechenden Schleifblatts bestimmt. Die Benutzung der Absaugung sowie einer zusätzlichen Staubmaske wird empfohlen. Hinweise Achtung! Bei langem Gebrauch und zu hohem Andruck kann die Kunststoffbahn/Klettbahn unter dem Schleifpapier schmelzen. Zusätzlich können Antrieb und Lager beschädigt werden. Daten Spannung: 230 Volt Leistungsaufnahme: 150 Watt Schleiffläche: 187 x 90 Schleifpapiergröße: 240 x 90 Schwingungen pro Minute: 11.000 Vibration a w: <2,5 m/s2 Schalleistungspegel LWA: 84,2 dB(A) Schalldruckpegel LPA: 97,2 dB(A) Gewicht: 1,4 Kg Gebrauchsanweisung: manualslib.de