CubieTruck

Im Space steht ein Cubietruck mit AllWinner A20 Chipsatz und allerlei Features.

Wir wollen ihn als lokalen Server für einige Dienste nutzen. Dazu sammeln wir hier Dokumentation und Configuration.

System

OS: Cubian X1 (Cubian-nano-x1-a20-cubietruck-vga)

Partitionierung: Momentan /boot und / von microSD

geplant: /boot auf NAND, / auf int. FLASH, /home und /usr auf HDD

ext. Dokumentation

Bootprozess des ähnlichen A10

Services

aktive

Web-Admininterface: https://134.97.126.56:8000/

deaktiviert

-

geplant

git

GitLab