CubieTruck

Im Space steht ein Cubietruck mit AllWinner A20 Chipsatz und allerlei Features.

Wir wollen ihn als lokalen Server für einige Dienste nutzen. Dazu sammeln wir hier Dokumentation und Configuration.

Zugriff zur installation eigener Dienste gibt es auf Anfrage für alle Mitglieder.

System

OS: Cubian X1 (Cubian-nano-x1-a20-cubietruck-vga)

Partitionierung:

Momentan /boot und / von microSD

/usr, /home und /usr/share/nginx/www auf HDD

geplant: /boot auf NAND, / auf int. FLASH,

ext. Dokumentation

Bootprozess des ähnlichen A10

Services

aktiv

Web-Admininterface: https://134.97.126.56:8000/

NGINX Webserver http://134.97.126.56:80

conf in /etc/nginx/nginx.conf und /etc/nginx/sites-enabled(/demo)

data in /mnt/hdd/www (oder /usr/share/nginx/www)

deaktiviert

-

geplant

git

GitLab