FluchtDisplay

Nach dem mich im Elektro Schrott dieses FluchtDisplay angelächelt hat, musste ich es einfach Wiederbeleben. Die Idee war eine vorhandene 8×32 LED DotMatrix einzubauen und per wlan anzusteuern.

Bauteile:

alte Fluchtweg-Lampe

8×32 DOT Matrix LED

Lolin NodeMCU [[esp8266]https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0]

Kabel

2x 3,7VLi Akku (alter Laptop Akku)

Laderegler

*

Verkabelung