FluchtDisplay

Nach dem mich im Elektro Schrott dieses FluchtDisplay angelächelt hat, musste ich es einfach Wiederbeleben. Die Idee war eine vorhandene 8×32 LED DotMatrix einzubauen und per wlan anzusteuern.

Bauteile:

alte Fluchtweg-Lampe

8×32 DOT Matrix LED

Lolin NodeMcu

Kabel

2x 3,7VLi Akku (alter Laptop Akku)

Laderegler