Einleitung

Der Wolf im Schafspelz. Genau so könnte man dem RetroPie im GBC Case bezeichnen, selbst in der kleinsten möglichen Variante lassen sich mit dem A+ oder dem Zero von Raspberry immer noch mehr als genügend der Emulation Station betrieben.

Eckwerte

GBC Game Boy Classic Case

3,5 Zoll Display über Composite Video Signal

8 Tactical Push Buttons (4Front & 4Back)

18650 li ion Akku

Raspberry Pi A+/Zero > Pi3

Emulation Station

RetroPie 3.6

RetroPie Github

Aufbau

Teile und Kosten

Software Distribution

Specials

Beta & Workshop

Etherpad