Einleitung

Das Krämerloft hat uns gefragt ob wir sie mit dem elektronischen Schließsystem unterstützen können. Neben den Sicherheitsanforderungen an die Schlüssel selber, müssen wir die Verwaltungssysteme ebenso beachten. Da wir eine zentrale Verwaltung der Zugänge aufbauen, entwickeln wir die Beschränkungen für die normalen Makerspacezugänge gleich mit.

Komponenten

Mifare DESFire Badges

NFC Keypad

16×2 LCD Zeilen Display

Relais für GPIO

Raspberry Pi A+/Zero > Pi3

POE Injektor, Versorgung der Hardware über LAN

industrielles Schaltgehäuse ABS

Link Sammlung

Attendance program for Raspberry Pi using Python and MySQL

Aufbau

Vorbereitung Schaltgehäuses

Für den Raspberry werden die benötigten Abstandshalter im Gehäuse platziert

das Relais wird montiert

NFC Pad wird im Deckel des Gehäuse eingeklebt um unnötige Zwischenräume zu vermeiden

für das LCD Display wird ein schmaler Schlitz am oberen Gehäusedeckel ausgeschnitten

mit Abstandshaltern, wird das Display verschraubt, Halter werden geklebt

Display Vorbereitungen

Belegung des Display wie folgt:

GPIO Belegung NFCPAD

muss Martin ergänzen

Raspberry Belegung

muss Steve ergänzen

^ GPIO ^ PIN | Bauteil | Funktion | Notizen |

1	3,3V
02	na
03	na
04	07	Relais	IN1
09	gnd
17	11	na
27	na
22
17	3,3V
10	19	NFC	mos
9	21	NFC	imi
11	23	NFC	sck
12	32	Relais	IN2
8	24	NFC	sda
25	22	NFC	rst
13	33	ds	en
16	36	ds	rst
19
20
21
26

Verwaltungs Software

Github-Repository

Basiert auf:

Codeigniter 3.1.1

jQuery 3.1.1

Bootstrap 3.3.7

FontAwesome 4.7.0

SB-Admin-2(Bootstrap Theme)

Webserver-Anforderungen:

Apache 2 (mindestens)

PHP 5.6.x (PHP 7.x.x empfohlen)

MySQL 5 (mindestens) - Datenbankzugriff nur local

SSL wird empfohlen

Teile und Kosten

Bauteil	benötigte Menge	Kosten pro Teil	Händler	Link	Notizen
Raspberry	1	35-42	Amazon
NFC Keypad	1	6-8	Ebay
Doppel Ralais	1	5-7	Ebay
Schaltgehäuse	1	7,99	Ebay
LCD 16×2 blaues Backlight	1	2-3	Ebay / Amazon
Micro SD Karte 32GB	1	14	Amazon
Kleinteile & Kabel	1	20
Gesamtkosten (höchste Preise)	~120,€

Software OS Distribution

aktuelles Raspbian Debian Jessie

Specials